        Technical Rider Epstein’s Klezmer-Tov Trio/Quartett/Quintett


	Kontakt Technik:
	Igor Epstein: 
	      
E-Mail: prof.epstein@online.de
Homepage: www.klezmer-tov.de
Mobil +49(0)172/4437572


	
	 
	 

	


	
	
	

	Bühne:
	Breite mind. 6m; Tiefe mind. 4m; Höhe 1m; lichte Bühnenhöhe mind. 3,5m Die Bühne muß schwingungsfrei, horizontal und absolut eben sein. Traglast der Bühne mind. 500kg/qm. 


	Tontechnik: 
	Saalmischpult mit mindesten: 8 Eingangskanälen, 4 Subgruppen, 4-fach Klangregelung mit 2 param. Mitten, 6 Auxwege (4pre/2post), Insertpunkten in den Kanälen und Subgruppen (z.B. Soundcraft/Yamaha/Midas). Pultplatz ím hinteren mittleren Teil der zu beschallenden Fläche. Pulthöhe bitte 1m! PA zur unverzerrt druckvollen Beschallung.

	
	

	Peripherie:
	2 Multieffektgeräte, vorzugsweise Yamaha/Lexicon, 1 Delayeffekt, mind. 6 Com- Pressoren/5 NoiseGates, für Monitorwege und Front mind. 27 Band EQ´s. Wenn möglich keine Geräte von Alesis oder Behringer!!!

	
	

	Monitor:
	Min.4 St. , Weges mit Bestückung 15/2 od.12/2, Amping mit Reserven, Vorzugsweise separater Monitormix! (Bei Monitormix über FOH-Pult sind 4 Wege ausreichend!)

	
	

	Strom:
	Für Backline mind. 1x16A/230V Schuko auf Bühne mit Auslegern und Verteilungen, Schutzleiter laut VDE 0100 !! 


Pultbelegung:
	1,2
	Vokal
	2XSM 58 BETA
	Compr.1,2

	3
	Geige
	 (Eigen.Mic.XLR) 
	Compr. 3

	4
5
	Klarinete/Geige 
	 AKG CK1,C451B,oder änl.
	 Compr. 4,5

	6
7
8
	E-Piano/Akkord.

Gitarre
	Stereo(2 DI-Boxen)
(1 DI-Box)
(Eigen.Mic.XLR) 
	
Compr.6


9       Bass/K/Bass      (1 DI-Box)            Compr.7
                                    (Eigen.Mic.XLR)
